|  |  |
| --- | --- |
| **MOTORE** | **R80** |
|  |  |
| **AUTONOMIA** |  |
| Protocollo di omologazione | WLTP (1) |
| Autonomia omologata in ciclo misto (km) (2) | 180 |
| Consumo omologato in ciclo misto (Wh/km) | 163 |
| Dimensione delle ruote della versione omologata (4) | 15” |
| Media autonomia reale estate /inverno (km) | 180/ 110 |
| **MOTORE** |  |
| Tecnologia motore elettrico | Sincrono a rotore avvolto |
| Potenza massimo Kw CEE (ch) /Potenza al regime potenza massima (g/min) (2) | 60 (81) da 3.590 a 11.450 |
| Coppia massima CEE (Nm)/ Coppia al regime potenza massima (g/min) (2) | 160/ da 500 a 3.590 |
| **BATTERIA** |  |
| Capacità utile (kWh) | 21,3 |
| Tecnologia | Ioni di litio |
| Tensione totale (volt) | 400 |
| Numero moduli / celle | 8 |
| Peso della batteria (kg) | 165 |
| **TEMPI DI RICARICA (3)** |  |
| Caricatore | Adattivo monofase e trifase |
| Presa domestica 2,3kW (monofase 10A) (0-100%) | 13 ore e 30 minuti |
| Presa Green-Up/ Wallbox 3,7kW (monofase 16A) (0-100%) | 8 ore |
|  |
| Wallbox 7,4kW (monofase 32A) (0-100%) | 4 ore |
| Colonnina 11 kW (trifase 16A) (0-80%) | 2 ore e 10 minuti |
| Colonnina 22 kW (trifase 32A) (0-80%) | 63 minuti |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VOLUME DEL BAGAGLIAIO (dm3)** |  |
|  | Sotto il copri bagagliaio (mini / maxi) | 174 / 219 |
|  | Volume del bagagliaio massimo con sedili posteriori ripiegati | 980 |
|  | **DIMENSIONI (mm)** |  |
|  | Passo | 2.492 |
|  | Lunghezza fuori tutto | 3.615 |
|  | Sbalzo anteriore | 629 |
|  | Sbalzo posteriore | 494 |
|  | Carreggiata anteriore | 1.452 |
|  | Carreggiata posteriore | 1.425 |
|  | Larghezza fuori tutto | 1.646 |
|  | Altezza a vuoto | 1.541 |
|  | Altezza con portellone aperto a vuoto | 1.954 |
|  | Altezza soglia vano bagagli a vuoto | 780 |
|  | Altezza libera dal suolo con carico | 170 |
|  | Raggio alle ginocchia posteriore | 136 |
|  | Larghezza ai gomiti anteriore | 1.362 |
|  | Larghezza ai gomiti posteriore | 1.325 |
|  | Larghezza alle fasce anteriore | 1.321 |
|  | Larghezza alle fasce posteriore | 1.284 |
|  | Altezza anteriore a filo padiglione | 908 |
|  | Altezza posteriore a filo padiglione | 855 |
|  | Larghezza inferiore tra passaruota | 1.005 |
|  | Lunghezza di carico dietro sedili posteriori | 636 |
|  | Lunghezza di carico massima con sedili ripiegati | 1.336 |
|  | Lunghezza di carico fino alla plancia (sedile passeggero ripiegato) | 2.315 |