# Nuovo Renault TRAFIC

## Caratteristiche tecniche

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRAFIC** | **dCi 95** Stop&Start |  | **dCi 120** Stop&Start | **dCi 145** Energy | **dCi 145** Energy | **dCi 170** Energy | **dCi 170** Energy |
| Norma antinquinamento | Euro 6 | | | | | | |
| Ciclo di omologazione | NEDC BT | | | | | | |
| **Trasmissione** |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo di trasmissione | Trasmissione manuale |  | Trasmissione manuale | Trasmissione manuale | Trasmissione autom. EDC a doppia frizione | Trasmissione manuale | Trasmissione autom. EDC a doppia frizione |
| Numero di rapporti | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Stop & Start + Energy Smart Management | • |  | • | • | • | • | • |
| Intervallo di manutenzione | Fino a 40.000 km/2 anni | | | | | | |
| **Motore** |  |  |  |  |  |  |  |
| Cilindrata (cm3) | 1.598 |  | 1.997 | 1.997 | 1.997 | 1.997 | 1.997 |
| Tipo d'iniezione | Common rail + turbo a geometria variabile | | | | | | |
| Carburante e volume del serbatoio (l) | Diesel - 80 | | | | | | |
| Numero di cilindri | 4 | | | | | | |
| Numero di valvole | 16 | | | | | | |
| Potenza massima kW CEE (cv) a g/min | 70 (95) a 3.500 |  | 88 (120) a 3.500 | 107 (146) a 3.500 | 107 (146) a 3.500 | tbc | 125 (170) a 3.500 |
| Coppia massima Nm CEE a g/min | 260 a 1.500 |  | 320 a 1.500 | 350 a 1.500 | 350 a 1.500 | tbc | 380 a 1.500 |
| Volume del serbatoio Adblue (l) | 20 | | | | | | |
| **Performance** |  |  |  |  |  |  |  |
| Velocità massima (km/h) | NC |  | 165 | 176 | 165 | NC | 165 |
| **Consumi ed amissioni di CO2** | NEDC BT V-Low | | | | | | |
| Consumi misto (l/100 km) \* | 6,2 / 6.5 |  | 5,4 / 5.8 | 5,4 / 5,7 | 5.8/6.2 | NC | 5.8/6.2 |
| Emissioni di CO2 (g/km) \* | 165 / 173 |  | 144 / 152 | 143 / 151 | 153/162 | NC | 153/162 |
| **Sterzo** |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø di sterzata tra marciapiedi (m) | Passo corto: 11,84 Passo lungo: 13,17 | | | | | | |
| Ø di sterzata tra muri (m) | Passo corto: 12,40 Passo lungo: 13,73 | | | | | | |
| **Freni** |  |  |  |  |  |  |  |
| ABS con AFE e EBV / ESP adattivo con ASR | Serie | | | | | | |
| Anteriore: dischi ventilati - Posteriore: dischi pieni Ø / larghezza (mm) | 296/28 - 280/12 | | | | | | |
| **Pneumatici** |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensioni dei pneumatici / Ruote | Serie: 205/65 R16 | | | | | | |
| Dimensioni dei pneumatici / Ruote | Opzione: 215/60 R17 | | | | | | |
| *\* N1 Furgone H1 / M1* |  |  |  |  |  |  |  |