# Nuovo Renault TRAFIC

## Dimensioni

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRAFIC FURGONE** | **L1H1** | **L2H1** | **L1H2** | **L2H2** |
| Volume utile (m3) | 5,2 | 6 | 7,2 | 8,6 |
| **Dimensioni esterne (mm)** |
| Lunghezza fuori tutto  | 4.999 | 5.399 | 4.999 | 5.399 |
| Larghezza fuori tutto / con retrovisori |  1.956/2.283  | 1.956/2.283 | 1.956/2.283  | 1.956/2.283 |
| Altezza a vuoto  | 1.971 | 1.971 | 2.465 | 2.465 |
| Passo | 3.098 | 3.498 | 3.098 | 3.498 |
| Sbalzo anteriore | 933 | 933 | 933 | 933 |
| Sbalzo posteriore  | 968 | 968 | 968 | 968 |
| **Zona di carico (mm)** |
| Larghezza x lunghezza sportello paratia | 510 x 222  | 510 x 222 |  510 x 222  | 510 x 222 |
| Lunghezza utile sul pianale | 2.537 | 2.937 | 2.537 | 2.937 |
| Lunghezza utile sul pianale (compresa area sotto panchetta)  | 2.950 | 3.350 | 2.950 | 3.350 |
| Lunghezza utile sul pianale (compreso vano piedi) | 3.750 | 4.150 | 3.750 | 4.150 |
| Lunghezza utile a 400 mm dal pianale | 2.537 | 2.937 | 2.537 | 2.937 |
| Lunghezza utile a 1 m dal pianale | 2.250 | 2.650 | 2.250 | 2.650 |
| Larghezza interna massima | 1.662 | 1.662 | 1.662 | 1.662 |
| Larghezza tra passaruote | 1.268 | 1.268 | 1.268 | 1.268 |
| Altezza utile  | 1.387 | 1.387 | 1.898 | 1.898 |
| **Porta/e laterale/i scorrevole/i (mm)** |
| Larghezza entrata porta laterale scorrevole a 600 mm dal pianale | 907 | 907 | 907 | 907 |
| Larghezza entrata porta laterale scorrevole a 100 mm dal pianale | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| Altezza entrata porta laterale scorrevole | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 |
| **Porta posteriore (mm)** |
| Larghezza entrata a 70 mm dal pianale  | 1.391 | 1.391 | 1.391 | 1.391 |
| Altezza entrata  | 1.320 | 1.320 | 1.820 | 1.820 |
| Soglia di carico | 552 | 552 | 552 | 552 |
| Altezza libera dal suolo  | 160 | 160 | 160 | 160 |
|   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
| **TRAFIC DOPPIA CABINA** | **L1H1** | **L2H1** |  |  |
| Volume utile (m3) |  3.2  | 4.0 |  |  |
| **Dimensioni esterne (mm)** |  |  |
| Lunghezza fuori tutto  | 4.999 | 5.399 |  |  |
| Larghezza fuori tutto / con retrovisori |  1.956/2.283  | 1.956/2.283 |  |  |
| Altezza a vuoto  | 1.971 | 1.971 |  |  |
| Passo | 3.098 | 3.498 |  |  |
| Sbalzo anteriore | 933 | 933 |  |  |
| Sbalzo posteriore  | 968 | 968 |  |  |
| **Zona di carico (mm)** |  |  |
| Altezza x larghezza dell’apertura sotto la panchetta |  225x1.220  | 225x1.220 |  |  |
| Lunghezza utile a 30 mm dal pianale (fino a 222 mm) per E0 | 2.018 | 2.418 |  |  |
| Lunghezza utile a 30 mm dal pianale (fino a 222 mm) per E1-E2  | 1.914 a 2.023  | 2.314 a 2.423 |  |  |
| Lunghezza utile a 400 mm dal pianale  | 1.419 | 1.819 |  |  |
| Lunghezza utile a 1.1 m dal pianale  | 1.340 | 1.740 |  |  |
| Larghezza interna massima | 1.662 | 1.662 |  |  |
| Larghezza tra passaruote | 1.268 | 1.268 |  |  |
| Altezza utile  | 1.387 | 1.387 |  |  |
| **Porta/e laterale/i scorrevole/i (mm)** |  |  |
| Larghezza entrata porta laterale scorrevole a 600 mm dal pianale  | 907 | 907 |  |  |
| Larghezza entrata porta laterale scorrevole a 100 mm dal pianale  | 1.030 | 1.030 |  |  |
| Altezza entrata porta laterale scorrevole  | 1.284 | 1.284 |  |  |
| **Porta posteriore (mm)** |  |  |
| Larghezza entrata a 70 mm dal pianale | 1.391 | 1.391 |  |  |
| Altezza entrata  | 1.320 | 1.320 |  |  |
| Soglia di carico | 552 | 552 |  |  |
| Altezza libera dal suolo  | 160 | 160 |  |  |
|   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
| **TRAFIC PIANALE CABINATO** | **L2H1** |  |  |  |
| **Dimensioni esterne (mm)** |  |  |  |
| Passo | 3.498 |  |  |  |
| Sbalzo anteriore | 933 |  |  |  |
| Sbalzo posteriore  | 817 |  |  |  |
| Lunghezza fuori tutto | 5.248 |  |  |  |
| Larghezza fuori tutto / con retrovisori  | 1.956/2.283 |  |  |  |
| Altezza fuori tutto a vuoto  | 1.953 |  |  |  |
| Altezza libera dal suolo minima | 160 |  |  |  |
| **Dimensioni carrozzabili (mm)** |  |  |  |
| Lunghezza fuori tutto massima carrozzabile | 5.648 |  |  |  |
| Lunghezza utile carrozzabile massima | 3.100 |  |  |  |
| Sbalzo posteriore max carrozzabile | 1.217 |  |  |  |
| Larghezza utile carrozzabile max | 2.150 |  |  |  |
| Altezza fuori tutto carrozzabile | 2.700 |  |  |  |